35945 - PRESTO ALPA encastré
Mitigeur de douche mono-commande temporisé (NF), encastré. De type Presto ALPA® réf. 35945 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, régulateur de débit intégré (6 l/min), limitation de la température maximale par butée réglable. Plaque de finition inox brossé anti vandalisme. Bouton de commande en polyacétal noir

Ou

35945 - PRESTO ALPA encastré
Mitigeur de douche mono-commande temporisé (NF), encastré. De type Presto ALPA® réf. 35945 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- une limitation de la température maximale par butée réglable
- une plaque de finition inox brossé anti vandalisme
- un bouton de commande en polyacétal noir
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.