55051 - Robinet simple électronique sur plage pour lavabo, adapté santé
Robinet simple électronique monobloc sur plage pour lavabo réf.55051 de marque PRESTO avec débit 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé, rinçage automatique de 30 secondes toutes les 72 heures, avec flexible PEX, alimentation par transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65 (ou équivalent validé)