55152 - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, adapté santé
Mitigeur électronique monobloc sur plage pour lavabo réf.55152 de marque PRESTO avec butée limitation de température 6 positions, débit 6l/min par brise-jet étoile laminaire régulé, rinçage automatique de 30 secondes toutes les 72 heures, flexibles PEX et alimentation par transformateur 230/7 Volt déporté dans boîtier étanche IP65 (ou équivalent validé).