55379 - PRESTO NOVA sur plage
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto NOVA® réf. 55379 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Régulateur de débit intégré (3 l/min).Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Avec flexible PEX et robinet d’arrêt filtre. Finition chromée

Ou

55379 - PRESTO NOVA sur plage
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto NOVA® réf. 55379 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet
- un régulateur de débit intégré (3 l/min)
- une sécurité antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- avec flexible PEX et robinet d’arrêt filtre
- finition chromée
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.