55395 - PRESTO NOVA sur plage - Pile
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto NOVA® réf. 55395 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V intégrée dans le robinet. Régulateur de débit intégré (1,9L/min). Avec flexible PEX, robinet d’arrêt, filtre et clapet anti retour. Finition chromée. Système anti-débordement interdisant l'écoulement en continu.

55395 - PRESTO NOVA sur plage - Pile
Robinet simple sur plage à détection (CE) sur plage. De type Presto NOVA® réf. 55395 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- Une cellule optoélectronique
- Une alimentation par pile lithium 6 V intégrée
- Un régulateur de débit intégré à 1,9 L/min
- Un système anti-débordement interdisant l'écoulement en continu
- Flexible PEX, robinet d’arrêt, filtre et clapet anti retour
- Finition chromée
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.