55432 - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7100 XL N® réf. 55432 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur non fourni) et avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur. Volume d'eau réglable de 2 à 9 L. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Rinçage automatique. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique. Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L. Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré. 

55432 - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7100 XL N® réf. 55432 ou techniquement équivalent :
- Avec cellule optoélectronique
- Alimentation secteur (transformateur non fourni)
- Avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur
- Volume d'eau réglable de 2 à 9 L
- Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu 
- Rinçage automatique
- Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique
- Face avant  antivandalisme en inox brossé 304L
- Livré avec un boitier d'encastrement et robinet d'arrêt intégré