55436SB - PRESTO 7300 XL N, alimentation secteur - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe à traversée de cloison et à détection (CE) pour cuvettes suspendues sans bride. De type Presto 7300 XL N® réf. 55436SB ou techniquement équivalent.  Avec double volume ajustables indépendamment de 4 l à 9 l pour grande chasse et 2 l à 6 l pour petite chasse.  Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur non fourni) et bouton poussoir mécanique en cas de rupture d'alimentation. Régulateur de débit 60 l/min. Système de sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu et d'un dispositif anti-siphonique. Rinçage automatique. Robinet d'arrêt intégré. Plaque de façade inox brossée 304L anti-vandalisme. 

55436SB - PRESTO 7300 XL N, alimentation secteur - Dédié aux cuvettes sans bride
Robinet de chasse directe à traversée de cloison et à détection (CE) PRESTO 7300 XL N pour cuvettes suspendues sans bride. De type Presto 7300 XL N® réf. 55436SB ou techniquement équivalent. Comprenant :
- une cellule optoélectronique
- une alimentation secteur (transformateur non fourni)
- un bouton poussoir mécanique en cas de rupture d'alimentation
- un double volume d'eau réglable de 2 à 6 l et de 4 à 9 l
- un régulateur de débit 60 l/min
- un système antiblocage interdisant l'écoulement en continu et dispositif anti-siphonique
- un rinçage automatique
- une face avant  antivandalisme en inox brossé 304L
- Livré avec un robinet d'arrêt intégré 
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre. 

INDISPENSABLES
Transformateurs (montage sur rail DIN)
Réf. 90464 Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
Réf. 90711 Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
Réf. 90610 Pour 7 à 10 robinets (75 VA)
Transformateurs (en boîtier étanche IP65)
Réf. 90685 Pour 1 à 3 robinets (18 VA)
Réf. 90704 Pour 4 à 6 robinets (35 VA)
Réf. 90686 Pour 7 à 10 robinets (75 VA)

PRODUITS ASSOCIES
Réf. 47850 Tube coudé diamètre 28 en PVC et en 4 parties collables + goulotte de diamètre 55
Réf. 47871 Tube contre-coudé diamètre 28 en PVC à encastré