55476 - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur, finition noire mat et or rose
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7100 XL N® réf. 55476 ou techniquement équivalent. Avec cellule optoélectronique, alimentation secteur (transformateur non fourni) et avec bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur. Volume d'eau réglable de 2 à 9 L. Rinçage automatique. Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu. Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique. Face avant  antivandalisme en inox, revêtement noir mat et bouton PVD or rose. Livré avec boitier et robinet d'arrêt intégré.

55476 - PRESTO 7100 XL N, alimentation secteur, finition noire mat et or rose
Robinet de chasse directe encastré à détection (CE). De type Presto 7100 XL N® réf. 55476 ou techniquement équivalent : 
- Avec cellule optoélectronique
- Alimentation secteur (transformateur non fourni) 
- Bouton poussoir mécanique pour rinçage forcé en cas de rupture d'alimentation secteur
- Volume d'eau réglable de 2 à 9 L
- Rinçage automatique
- Système antiblocage interdisant l'écoulement en continu
- Robinet d'arrêt intégré, et dispositif anti-siphonique
- Face avant  antivandalisme en inox, revêtement noir mat et bouton PVD or rose
- Livré avec boitier et robinet d'arrêt intégré