56207 - Gamme So'o
Mitigeur électronique monobloc sur plage avec réhausse Presto SO’O référence 56201. Alimentation électrique par pile lithium 6V intégrée dans le corps du robinet et robinets d’arrêts droits. Blocage de température 6 positions. Agrément CE. Entreprise certifiée ISO 9001.