57212 - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, Pile, 3l/min avec RA
Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57212 ou techniquement équivalent. Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR. Débit 3l/min avec aérateur régulé intégré. Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées, électrovanne intégrée dans le corps du robinet. Alimentation par flexibles F G 3/8''. Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable. Finition chromée. Livré avec flexibles PEX, clapets anti-retour NF, filtres panier, robinets d'arrêt.

57212 - Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, Pile, 3l/min avec RA
Mitigeur électronique sur plage pour lavabo, type Presto LINEA® réf 57212 ou techniquement équivalent. 
- Déclenchement et arrêt automatique sans contact adapté PMR
- Débit 3l/min avec aérateur régulé intégré
- Alimentation piles lithium 3V CR123A intégrées
- Electrovanne intégrée dans le corps du robinet
- Alimentation par flexibles F G 3/8''
- Sécurité interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes
- Rinçage automatique de 30 secondes toutes les 24h après la dernière utilisation modifiable
- Finition chromée
- Livré avec flexibles PEX, clapets anti-retour NF, filtres panier, robinets d'arrêt