60311AV - Barre droite diamètre 32 mm L=300 mm - Avec film virucide
Barre droite d'appui, de maintien  en inox 304 brossé de diamètre 32 mm et de longueur 300 mm. Avec rosaces de finition. Avec film virucide transparent COVERSAFE™, et destruction de 99,9% des virus et bactéries en 24 heures. Efficacité testée et validée pendant 4 ans.  Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).  réf.60311AV de marque PRESTO  ou techniquement équivalent