60329 - Barre coudée à 90° diamètre 32 mm, modèle gauche
Barre de douche d’angle avec barre verticale, modèle gauche. De type Presto réf. 60329 ou techniquement équivalent. En inox 304 brossé. De diamètre 32 mm, longueur 450 mm et hauteur 750 mm. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60329 - Barre coudée à 90° diamètre 32 mm, modèle gauche
Barre de douche d’angle avec barre verticale, modèle gauche. De type Presto réf. 60329 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite). Ayant pour caractéristiques :
- une matière en inox 304 brossé
- un diamètre de 32 mm, longueur de 450 mm et une hauteur de 750 mm
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.