60334 - Barre d'angle et verticale diamètre 32 mm - modèle gauche
Barre de douche d'angle avec barre verticale, diamètre 32 mm, 5 points d'attache. De type Presto réf. 60334 ou techniquement équivalent. En inox 304 brossé, de dimensions 1150 x 750 x750 mm, modèle gauche. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).