60361 - H-DRY Sèche-mains sur plage
Sèche-mains  automatique en inox  sur plage de marque Presto ou techniquement équivalent, déclenchement et arrêt par détection des mains, sécurité anti blocage de 60 secondes.
Installation  sur plan de vasque et la boite à air dessous.Régulateur de température intelligent, séchage rapide avec une puissance de seulement 1000W et  intègrant 3 niveaux de sécurité.

Ou

60361 - H-DRY Sèche-mains sur plage
Sèche-mains  automatique en inox  sur plage de marque Presto ou techniquement équivalent
- Le diffuseur d’air se monte sur plan de vasque et la boite à air dessous.
- Le sèche-mains réalise un séchage rapide avec une puissance de seulement 1000W.
- Régulateur de température intelligent
- Le sèche-mains intègre 3 niveaux de sécurité.