60362 - E-DRY Sèche-mains hygiénique
Sèche-mains automatique hygiénique de marque Presto ou techniquement équivalent. Détection infrarouge. Déclenchement et arrêt par détection des mains à l'horizontal, sécurité anti blocage de 60 secondes. Parfaitement adapté pour les personnes en fauteuil et petite enfance grâce à sa large zone de séchage accessible par devant. Installation  murale. Niveau sonore : 69,6 à 72,8 dB à 1 mètre. Séchage rapide avec une puissance de seulement 1600W et intégrant 3 niveaux de sécurité de température. IP21. 3 niveaux de filtres (HEPA, charbon et antibactérien), céramique absorbante évitant les stagnations d’eau.

60362 - E-DRY Sèche-mains hygiénique
Sèche-mains automatique hygiénique de marque Presto ou techniquement équivalent. Comprenant : 
- Détection infrarouge.
- Déclenchement et arrêt par détection des mains à l'horizontal, 
- Sécurité anti blocage de 60 secondes,
- Parfaitement adapté pour les personnes en fauteuil et petite enfance grâce à sa large zone de séchage accessible par devant.
- Installation  murale.
- Niveau sonore : 69,6 à 72,8 dB à 1 mètre. 
- Séchage rapide avec une puissance de seulement 1600W
- 3 niveaux de sécurité de température
- IP21
- 3 niveaux de filtres (HEPA, charbon et antibactérien)
- Céramique absorbante évitant les stagnations d’eau