60501AV - Barre droite diamètre 32 mm - L=300 mm - Avec film virucide
Barre droite d'appui, de maintien en acier époxy blanc de diamètre 32 mm et de longueur 300 mm. Avec film virucide transparent COVERSAFE™, et destruction de 99,9% des virus et bactéries en 24 heures. Efficacité testée et validée pendant 4 ans. Avec rosaces de finition. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite), réf.60501AV de marque PRESTO ou techniquement équivalent