60568 - Raccord anti-stagnation
Raccord anti-stagnation pour flexible de douche avec raccordement standard sur flexible et robinetterie G1/2'. Certifié ACS.