60579 - Barre coudée à 135° diamètre 25 mm
Barre coudée 135° pour lavabo et WC. De type Presto réf. 60579 ou techniquement équivalent. Dimensions 220 x 220 mm, en inox chromé 201. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).