60664 - Barre droite verticale avec coulisseau diamètre 34 mm
Barre de diamètre 34 mm avec coulisseau en ABS blanc, pour douche. De type Presto réf. 60664, ou techniquement équivalent. Longueur 1100 mm. Aluminium gainé ABS antibactérien. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).