60736 - Barre d'angle et verticale diamètre 34 mm - modèle gauche/droit
Barre de douche d'angle avec barre verticale, diamètre 34 mm. De type Presto réf. 60736 ou techniquement équivalent. En aluminium gainé ABS antibactérien, de dimensions 1150 x 750 x750 mm, modèle gauche/droit. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).