60743 - Barre d'angle pour siège de douche diamètre 34 mm
Barre d'angle de diamètre 34 mm pour douche. De type Presto réf. 60743 ou techniquement équivalent. En aluminium gainé ABS antibactérien, de dimensions 750 x 750 mm, possibilité d'accrocher un siège de douche. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).