60754 - Barre en T diamètre 34 mm
Barre de douche en T, diamètre 34 mm. De type Presto réf. 60754 ou techniquement équivalent. En aluminium gainé ABS antibactérien, de dimensions 500 x 1150 mm. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).