60815 - Siège de douche relevable
Siège de douche relevable. De type Presto réf. 60815 ou techniquement équivalent. Assise large en polypropylène antibactérien et évidée. Largeur de 420 mm et profondeur de 440 mm. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite).

60815 - Siège de douche relevable
Siège de douche relevable. De type Presto réf. 60815 ou techniquement équivalent. Adapté aux PMR (personne à mobilité réduite). Ayant pour caractéristiques :
- une assise large en polypropylène antibactérien et évidée 
- une largeur de 420 mm et profondeur  de 440 mm
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.