63214 - PRESTO 504 mural - Corps long - Saillie 150mm - Débit 1,9L/min
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2" en eau froide. De type Presto 504 corps long (Saillie 150mm) réf. 63214 ou techniquement équivalent. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, limiteur de débit intégré (1,9 l/mn). Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation.

Ou

63214 - PRESTO 504 mural - Corps long - Saillie 150mm - Débit 1,9L/min
Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2" en eau froide. De type Presto 504 corps long (Saillie 150mm) réf. 63214 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un limiteur de débit intégré à 1,9 l/mn (débit réglable en interne)
- un bouton poussoir anti-rotation
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.