75283 - Flexible argent lisse  anti-rayure
Flexible anti-rayure en matière synthétique, EP G’1/2, F G’1/2, Lg 1750mm. Parfaitement lisse, résistant et facile d’entretien. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type flexible anti-rayure REF : 75283 ou équivalent approuvé.