75287 - Barre de douche chromée (Lg 600 mm - Ø 25 mm) avec curseur 
Barre de douche chromée avec curseur réglable par simple pression : barre standard seule en laiton Lg 600mm, diamètre 25mm, livrée nue avec vis de fixation. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type barre de douche avec curseur réglable REF : 75287 ou équivalent approuvé.