75415 - 
Flexible anti-rayure en matière synthétique, EP G’1/2, F G’1/2, Lg 1500mm. Parfaitement lisse, résistant et facile d’entretien. Garantie 3 ans. Marque Sanifirst type flexible anti-rayure REF : 75415 ou équivalent approuvé.