75524 - 
Flexible anti-rayure en matière synthétique, EP G’1/2, F G’1/2, Lg 850mm. Parfaitement lisse, résistant et facile d’entretien. Garantie 3 ans. Marque Sanifirst type flexible anti-rayure REF : 75524 ou équivalent approuvé.