75538 - Flexible argent lisse anti-rayure 2000 mm
Flexible anti-rayure en matière synthétique, EP G’1/2, F G’1/2, Lg 2000 mm. Parfaitement lisse, résistant et facile d’entretien. Garantie 10 ans. Marque Sanifirst type flexible anti-rayure REF : 75538 ou équivalent approuvé.