77016 - Bac simple gris sans trop plein 30X30 cm
Bac simple gris en polypropylène basse densité sans trop plein 300X300mm, sortie murale avec pas d’artillerie ø 40mm, livré sans bouchon. Hauteur totale avec sortie (A) : 245mm, hauteur totale sans sortie(H) : 200mm, longueur (B) : 100mm, longueur totale (C) : 350mm, épaisseur totale (E) : 10mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac simple gris 300X300mm REF : 77016 (anciennement R3G) ou équivalent approuvé.