77023 - Bac double blanc avec trop plein 60X90 cm
Bac double blanc en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 600X900mm, sortie centrale avec pas d’artillerie ø 40mm. Largeur totale(A) : 610mm, Longueur totale (B) : 908mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac double blanc 600X900mm REF : 77023 (anciennement BA3 DSC B) ou équivalent approuvé.