77027 - Bac double blanc avec trop plein 45X120 cm
Bac double blanc en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 450X1200mm, sortie murale avec pas d’artillerie ø 40mm. Largeur totale(A) : 457mm, Longueur totale (B) : 1215mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac double blanc 450X1200mm REF : 77027 (anciennement BA3 DSM B) ou équivalent approuvé.