77035 - Bac double blanc avec trop plein 45X90 cm
Bac double blanc en polypropylène basse densité avec trop plein et bonde 450X900mm, sortie centrale avec pas d’artillerie ø 40mm. Largeur totale(A) : 457mm, Longueur totale (B) : 908mm. Garantie 5 ans contre toute vice de fabrication. Marque Saniserap type bac double blanc 450X900mm REF : 77035 (anciennement EV3 DSC B) ou équivalent approuvé.