85753 - ALIMENTATION PLAFOND
Douche de sécurité réf. 85753 de marque PRESTO à commande manuelle par tige rigide avec contrepoids en balancier. Corps en laiton traité finition Epoxy rouge. Modèle avec 1 tête fixe, vanne d'arrêt, alimentation plafond. Conforme aux normes ANSI Z 358 1et EN 15154.1-2.