85763 - MONTAGE SUR ALIMENTATION ENCASTREE
Lave yeux de sécurité réf. 85763 de marque PRESTO à commande manuelle actionnée par manette. Corps en laiton traité finition Epoxy rouge  jet avec limiteur de débit (14 L/min) et capuchon anti-poussière, vanne d'arrêt. Modèle jet simple à montage sur alimentation encastrée. Conforme aux normes ANSI Z 358.1 et EN 15154.1-2.