85765 - MODELE AVEC VASQUE - MONTAGE MURAL 
Lave yeux de sécurité réf. 85765 de marque PRESTO à commande manuelle actionnée par manette. Corps en laiton traité finition Epoxy rouge  jet avec limiteur de débit 26L/min et capuchon anti-poussière, vanne d'arrêt. Modèle 2 jets avec vasque à montage mural. Conforme aux normes ANSI Z 358.1 et EN 15154.1-2.