86202 - MODELE 2 JETS - MONTAGE MURAL 
Lave-yeux de sécurité réf. 86202 de marque PRESTO à commande manuelle à gâchette. Douchette à main  en plastique avec 2 jets (angle 45°), et flexible 1,5 m. Modèle avec 2 têtes fixes, clapets anti-retour, montage mural. Conforme aux normes ANSI Z 358 1 et EN 15154.1-2.