88818 - Panneau de douche avec mitigeur non temporisé monocommande, douchette
Panneau de douche de marque PRESTO avec mitigeur non temporisé monocommande Prestotem® 2  réf. 88818 ou techniquement équivalent. Avec douchette à main picots anticalcaires, cartouche à disques céramiques, régulateur de débit intégré (8l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Alimentation haute ou arrière, finition aluminium anodisé. Ouverture du panneau sans démontage et robinetterie sur platine amovible. Entreprise certifiée ISO 9001.