88848 - Panneau de douche avec mitigeur non temporisé monocommande, version santé, douchette
Nouveau panneau de douche de marque PRESTO avec mitigeur non temporisé monocommande Prestotem® 2 , version Santé, réf. 88848 ou techniquement équivalent. Avec douchette à main picots anticalcaires, cartouche à disques céramiques, régulateur de débit intégré (10l/min), limitation de la température maximale infranchissable. Finition aluminium anodisé, alimentation haute ou arrière. Ouverture du panneau sans démontage et robinetterie sur platine amovible. Flexibles tressés  inox, testé pour cycle de désinfection selon doc Tech 15 de la NF077.