60324 - PRESTOBAR 135 - inox satinato
Maniglione con angolo 135° in inox 304 con finitura satinata. Diametro esterno 32 mm, flange di fissaggio coperte da chiocciole. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Misure 40x40 cm.