60341 - PRESTOBAR 040 - acciaio
Maniglione dritto in acciaio verniciato bianco. Diametro esterno 25 mm, flange di fissaggio coperte da chiocciole. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Lunghezza 40 cm.