60743 - PRESTOBAR 177 - alluminio
Maniglione angolare orizzontale in alluminio rivestito con ABS antibatterico bianco. Diametro esterno 34 mm, flange di fissaggio coperte da chiocciole. Installazione a parete ad un’altezza consigliata di 80 cm dal pavimento. Misure 75x75 cm.