IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-22T14:10:07"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 20 elements
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60311 PRESTO BARRE 30 CM INOX Ø32MM" | names: "PRE070004-FR:60311 PRESTO BARRE 30 CM INOX Ø32MM:583579" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60313 PRESTO BARRE 40 CM INOX Ø32MM" | names: "PRE070004-FR:60313 PRESTO BARRE 40 CM INOX Ø32MM:583595" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60315 PRESTO BARRE 50 CM INOX Ø32MM" | names: "PRE070004-FR:60315 PRESTO BARRE 50 CM INOX Ø32MM:583603" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60317 PRESTO BARRE 60 CM INOX Ø32MM" | names: "PRE070004-FR:60317 PRESTO BARRE 60 CM INOX Ø32MM:583611" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60318 PRESTO BARRE 90 CM INOX Ø32MM" | names: "PRE070004-FR:60318 PRESTO BARRE 90 CM INOX Ø32MM:583619" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60340 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 30 CM (SANS VIS) - Ø25" | names: "PRE070004-FR:60340 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 30 CM (SANS VIS) - Ø25:583627" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60341 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 40 CM (SANS VIS) - Ø25" | names: "PRE070004-FR:60341 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 40 CM (SANS VIS) - Ø25:583635" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60342 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 50 CM (SANS VIS) - Ø25" | names: "PRE070004-FR:60342 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 50 CM (SANS VIS) - Ø25:583643" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60343 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 60 CM (SANS VIS) - Ø25" | names: "PRE070004-FR:60343 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 60 CM (SANS VIS) - Ø25:583651" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60451 PRESTO BARRE DROITE 30 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON" | names: "PRE070004-FR:60451 PRESTO BARRE DROITE 30 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON:583659" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60452 PRESTO BARRE DROITE 40 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON" | names: "PRE070004-FR:60452 PRESTO BARRE DROITE 40 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON:583667" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60453 PRESTO BARRE DROITE 60 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON" | names: "PRE070004-FR:60453 PRESTO BARRE DROITE 60 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON:583675" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60454 PRESTO BARRE DROITE 90 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON" | names: "PRE070004-FR:60454 PRESTO BARRE DROITE 90 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON:583683" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60468 PRESTO BARRE DROITE 50 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON" | names: "PRE070004-FR:60468 PRESTO BARRE DROITE 50 CM EN ALUMINIUM GAINE NYLON:583691" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60472 PRESTO BARRE LG 1100 MM INOX BROSSE Ø32 MM + COULISSEAU DOUCHE SATIN" | names: "PRE070004-FR:60472 PRESTO BARRE LG 1100 MM INOX BROSSE Ø32 MM + COULISSEAU DOUCHE SATIN:583699" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60575 PRESTO BARRE DROITE EN INOX CHROMÉ 30 CM (SANS VIS)" | names: "PRE070004-FR:60575 PRESTO BARRE DROITE EN INOX CHROMÉ 30 CM (SANS VIS):583707" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60576 PRESTO BARRE DROITE EN INOX CHROMÉ 40 CM (SANS VIS)" | names: "PRE070004-FR:60576 PRESTO BARRE DROITE EN INOX CHROMÉ 40 CM (SANS VIS):583715" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60577 PRESTO BARRE DROITE EN INOX CHROMÉ 50 CM (SANS VIS)" | names: "PRE070004-FR:60577 PRESTO BARRE DROITE EN INOX CHROMÉ 50 CM (SANS VIS):583723" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Texte, Matériaux et finitions, Général, Données d'identification, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60578 PRESTO BARRE DROITE EN INOX CHROMÉ 60 CM (SANS VIS)" | names: "PRE070004-FR:60578 PRESTO BARRE DROITE EN INOX CHROMÉ 60 CM (SANS VIS):583731" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Texte, Matériaux et finitions, Général, Données d'identification, Cotes, Autre
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60664 PRESTO BARRE+COULISSEAU Ø34-ALU ABS" | names: "PRE070004-FR:60664 PRESTO BARRE+COULISSEAU Ø34-ALU ABS:583739" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Texte, Matériaux et finitions, Général, Données d'identification, Cotes, Autre

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "28" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "29" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "30" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "31" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "32" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "Barre de diamètre 34 mm avec coulisseau en ABS blanc, pour douche. De type Presto réf. 60664, ou techniquement équivalent. Longueur 1100 mm. Aluminium gainé ABS antibactérien" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Modèle = "60664 PRESTO BARRE+COULISSEAU Ø34-ALU ABS" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "60664 PRESTO BARRE+COULISSEAU Ø34-ALU ABS" (IFCTEXT)
    Note d'identification = "" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60664" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 35 more contents on 35 objects not shown
  Contraintes | properties | on 20 objects (20 IFCFLOWTERMINAL)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 20 objects (20 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60311" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60313" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60315" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60317" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60318" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60340" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60341" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60342" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon: 12 more contents on 12 objects not shown
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070004-FR: 60311 PRESTO BARRE 30 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070004-FR: 60311 PRESTO BARRE 30 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070004-FR: 60311 PRESTO BARRE 30 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070004-FR: 60311 PRESTO BARRE 30 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070004-FR: 60313 PRESTO BARRE 40 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070004-FR: 60313 PRESTO BARRE 40 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070004-FR: 60313 PRESTO BARRE 40 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070004-FR: 60313 PRESTO BARRE 40 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070004-FR: 60315 PRESTO BARRE 50 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070004-FR: 60315 PRESTO BARRE 50 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070004-FR: 60315 PRESTO BARRE 50 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070004-FR: 60315 PRESTO BARRE 50 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070004-FR: 60317 PRESTO BARRE 60 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070004-FR: 60317 PRESTO BARRE 60 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070004-FR: 60317 PRESTO BARRE 60 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070004-FR: 60317 PRESTO BARRE 60 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070004-FR: 60318 PRESTO BARRE 90 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070004-FR: 60318 PRESTO BARRE 90 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070004-FR: 60318 PRESTO BARRE 90 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070004-FR: 60318 PRESTO BARRE 90 CM INOX Ø32MM" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070004-FR: 60340 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 30 CM (SANS VIS) - Ø25" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070004-FR: 60340 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 30 CM (SANS VIS) - Ø25" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070004-FR: 60340 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 30 CM (SANS VIS) - Ø25" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070004-FR: 60340 PRESTO BARRE DROITE EN EPOXY BLANC 30 CM (SANS VIS) - Ø25" (IFCLABEL)
  Autre: 35 more contents on 35 objects not shown
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.0341499999999993 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.000614999999999984 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.0448499999999991 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.00081999999999998 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.0555499999999989 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.00102499999999998 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.0662499999999988 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.00122999999999997 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Hauteur = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.082 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.6 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Hauteur = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.082 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.5 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Hauteur = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.082 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Hauteur = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.082 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.4 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes: 25 more contents on 25 objects not shown
  Phase de construction | properties | on 20 objects (20 IFCFLOWTERMINAL)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 20 objects (20 IFCFLOWTERMINAL)
    Product Guid = "" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 20 objects (20 IFCFLOWTERMINAL)
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Aluminium - Finition ABS antibactérien - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 34 mm - Longueur : 1100 mm Matière et couleur de finition : - Aluminium - Finition ABS antibactérien - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée Livré avec : - Rosaces en ABS blanc permettant de dissimuler les vis de fixation - Coulisseau de douche Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60664" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60664.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60664" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60664" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60664" (IFCTEXT)
    Variantes = "60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Inox 304 - Finition chromée brillant" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 25 mm - Longueur : 600 mm Matière et couleur de finition : - Inox 201 - Finition chromée brillant Livré avec : - Rosaces en inox permettant de dissimuler les vis de fixation" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60578" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60578.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60578" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60578" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60578" (IFCTEXT)
    Variantes = "60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Inox 304 - Finition chromée brillant" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 25 mm - Longueur : 500 mm Matière et couleur de finition : - Inox 201 - Finition chromée brillant Livré avec : - Rosaces en inox permettant de dissimuler les vis de fixation" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60577" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60577.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60577" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60577" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60577" (IFCTEXT)
    Variantes = "60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 300 mm Matière et couleur de finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60311" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60311.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60311" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60311" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60311" (IFCTEXT)
    Variantes = "60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 400 mm Matière et couleur de finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition inox brossé Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60313" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60313.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60313" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60313" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60313" (IFCTEXT)
    Variantes = "60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 500 mm Matière et couleur de finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition inox brossé Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60315" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60315.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60315" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60315" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60315" (IFCTEXT)
    Variantes = "60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 600 mm Matière et couleur de finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60317" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60317.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60317" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60317" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60317" (IFCTEXT)
    Variantes = "60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 900 mm Matière et couleur de finition : - Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60318" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60318.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60318" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60318" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60318" (IFCTEXT)
    Variantes = "60311 - 60313 - 60315 - 60317 - 60318 - 60451 - 60452 - 60453 - 60454 - 60468 - 60472 - 60664 - 60575 - 60576 - 60577 - 60578 - 60340 - 60341 - 60342 - 60343" (IFCTEXT)
  Général: 12 more contents on 12 objects not shown
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)