IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-22T14:34:32"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 6 elements
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60325 PRESTO POIGNÉE 90° Ø32-INOX" | names: "PRE070019-FR:60325 PRESTO POIGNÉE 90° Ø32-INOX:657932" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60329 PRESTO BARRE COUDEE GAUCHE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" | names: "PRE070019-FR:60329 PRESTO BARRE COUDEE GAUCHE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE:657944" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60330 PRESTO BARRE COUDEE DROITE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" | names: "PRE070019-FR:60330 PRESTO BARRE COUDEE DROITE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE:657952" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60336 PRESTO BARRE GAUCHE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" | names: "PRE070019-FR:60336 PRESTO BARRE GAUCHE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32:657960" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60337 PRESTO BARRE DROITE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" | names: "PRE070019-FR:60337 PRESTO BARRE DROITE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32:657968" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "60715 PRESTO POIGNÉE 90° Ø34-ALU ABS" | names: "PRE070019-FR:60715 PRESTO POIGNÉE 90° Ø34-ALU ABS:657976" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Texte, Matériaux et finitions, Général, Données d'identification, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "62" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "63" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "64" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "65" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "66" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "Barre coudée à 90° pour WC. De type Presto réf. 60715 ou techniquement équivalent. Avec finition aluminium gainé ABS antibactérien, 2 points d'attache, de diamètre 34 mm et de dimensions 300 x 300 mm" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Modèle = "60715 PRESTO POIGNÉE 90° Ø34-ALU ABS" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "60715 PRESTO POIGNÉE 90° Ø34-ALU ABS" (IFCTEXT)
    Note d'identification = "" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60715" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 7 more contents on 7 objects not shown
  Contraintes | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Se déplace avec les éléments voisins = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60325" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60329" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60330" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60336" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60337" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "60715" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070019-FR: 60325 PRESTO POIGNÉE 90° Ø32-INOX" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070019-FR: 60325 PRESTO POIGNÉE 90° Ø32-INOX" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070019-FR: 60325 PRESTO POIGNÉE 90° Ø32-INOX" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070019-FR: 60325 PRESTO POIGNÉE 90° Ø32-INOX" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070019-FR: 60329 PRESTO BARRE COUDEE GAUCHE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070019-FR: 60329 PRESTO BARRE COUDEE GAUCHE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070019-FR: 60329 PRESTO BARRE COUDEE GAUCHE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070019-FR: 60329 PRESTO BARRE COUDEE GAUCHE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070019-FR: 60330 PRESTO BARRE COUDEE DROITE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070019-FR: 60330 PRESTO BARRE COUDEE DROITE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070019-FR: 60330 PRESTO BARRE COUDEE DROITE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070019-FR: 60330 PRESTO BARRE COUDEE DROITE 90° Ø32 450 X 750 INOX BROSSE" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070019-FR: 60336 PRESTO BARRE GAUCHE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070019-FR: 60336 PRESTO BARRE GAUCHE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070019-FR: 60336 PRESTO BARRE GAUCHE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070019-FR: 60336 PRESTO BARRE GAUCHE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070019-FR: 60337 PRESTO BARRE DROITE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070019-FR: 60337 PRESTO BARRE DROITE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070019-FR: 60337 PRESTO BARRE DROITE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070019-FR: 60337 PRESTO BARRE DROITE COUDÉE 90° 450X1150 INOX BROSSÉ Ø32" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070019-FR: 60715 PRESTO POIGNÉE 90° Ø34-ALU ABS" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070019-FR: 60715 PRESTO POIGNÉE 90° Ø34-ALU ABS" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070019-FR: 60715 PRESTO POIGNÉE 90° Ø34-ALU ABS" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070019-FR: 60715 PRESTO POIGNÉE 90° Ø34-ALU ABS" (IFCLABEL)
  Autre: 7 more contents on 7 objects not shown
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.139199999999998 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.00737999999999981 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.435899999999997 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0276749999999994 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.648699999999997 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0424349999999991 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Hauteur = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.082 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.3 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Hauteur = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.082 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.75 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Hauteur = 0.45 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.082 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 1.15 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Phase de construction | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Product Guid = "" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Aluminium - Finition ABS antibactérien - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 34 mm - Longueur : 300x300 mm Matière et couleur de finition : - Aluminium - Finition ABS antibactérien - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60715" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60715.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60715" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60715" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60715" (IFCTEXT)
    Variantes = "60325 - 60715 - 60329 - 60330 - 60336 - 60337" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 300x300 mm > Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platine de fixation, assemblage platine-barre vissée > Livré avec : - Rosaces en acier inox 304 permettant de dissimuler les vis de fixation > Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60325" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60325.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60325" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60325" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60325" (IFCTEXT)
    Variantes = "60325 - 60715 - 60329 - 60330 - 60336 - 60337" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 450 x 750 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L Livré avec : - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Vis de fixation pour mur béton Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60329" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60329.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60329" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60329" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60329" (IFCTEXT)
    Variantes = "60325 - 60715 - 60329 - 60330 - 60336 - 60337" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 450 x 750 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L Livré avec : - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Vis de fixation pour mur béton Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60330" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60330.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60330" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60330" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60330" (IFCTEXT)
    Variantes = "60325 - 60715 - 60329 - 60330 - 60336 - 60337" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 450 x 1150 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L Livré avec : - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Vis de fixation pour mur béton Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60336" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60336.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60336" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60336" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60336" (IFCTEXT)
    Variantes = "60325 - 60715 - 60329 - 60330 - 60336 - 60337" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "- Tube acier inox 304 - Platine de fixation inox 304 soudée - Finition poli satin" (IFCTEXT)
    Fonction = "Dimensions : - Diamètre : 32 mm - Longueur : 450 x 1150 mm Matière et couleur de finition : - Inox 304 brossé - Platines et visseries d'assemblage en Inox 304 L Livré avec : - Rosaces permettant de dissimuler les vis de fixation - Vis de fixation pour mur béton Normes / Agréments : - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60337" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/60337.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=60337" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "60337" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=60337" (IFCTEXT)
    Variantes = "60325 - 60715 - 60329 - 60330 - 60336 - 60337" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)