IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-21T18:13:47"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 8 elements
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "68054 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" | names: "PRE030081:68054 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent:723799" | material: materials ("PRESTO Caoutchouc", "PRESTO Polymere Argent", "PRESTO Chrome", "PRESTO Bleu") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "68055 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" | names: "PRE030081:68055 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent:723818" | material: materials ("PRESTO Caoutchouc", "PRESTO Polymere Argent", "PRESTO Chrome", "PRESTO Bleu") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "68072 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" | names: "PRE030081:68072 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge:723826" | material: materials ("PRESTO Caoutchouc", "PRESTO Polymère Rouge", "PRESTO Chrome", "PRESTO Bleu") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "68073 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" | names: "PRE030081:68073 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge:723834" | material: materials ("PRESTO Caoutchouc", "PRESTO Polymère Rouge", "PRESTO Chrome", "PRESTO Bleu") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "68074 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette rouge" | names: "PRE030081:68074 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette rouge:723842" | material: materials ("PRESTO Caoutchouc", "PRESTO Polymère Rouge", "PRESTO Chrome", "PRESTO Bleu") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "68095 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte" | names: "PRE030081:68095 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte:723850" | material: materials ("PRESTO Caoutchouc", "PRESTO Polymère Vert", "PRESTO Chrome", "PRESTO Bleu") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "68096 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte" | names: "PRE030081:68096 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte:723858" | material: materials ("PRESTO Caoutchouc", "PRESTO Polymère Vert", "PRESTO Chrome", "PRESTO Bleu") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "68097 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette verte" | names: "PRE030081:68097 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette verte:723866" | material: materials ("PRESTO Caoutchouc", "PRESTO Polymère Vert", "PRESTO Chrome", "PRESTO Bleu") | property sets: Texte, Matériaux et finitions, Génie climatique - Ecoulement, Génie climatique, Général, Données d'identification

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "140" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "141" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "142" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "143" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "144" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "145" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 11 more contents on 11 objects not shown
  Contraintes | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Elévation par défaut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "68054 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "68055 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "68072 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "68073 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "68074 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette rouge" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "68095 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "68096 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "68097 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette verte" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030081: 68054 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030081: 68054 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030081: 68054 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030081: 68054 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030081: 68055 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030081: 68055 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030081: 68055 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030081: 68055 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette argent" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030081: 68072 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030081: 68072 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030081: 68072 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030081: 68072 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030081: 68073 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030081: 68073 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030081: 68073 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030081: 68073 Presto Neo® Duo S® Mitigeur- Simple temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030081: 68074 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030081: 68074 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030081: 68074 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030081: 68074 Presto Neo® Duo S® Mitigeur - Double temporisation - Manette rouge" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030081: 68095 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030081: 68095 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030081: 68095 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030081: 68095 Presto Neo® Duo Mitigeur- Simple temporisation - Manette verte" (IFCLABEL)
  Autre: 11 more contents on 11 objects not shown
  Cotes | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.0175460749735945 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.000220335773757676 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Non défini" (IFCTEXT)
    F = 0.00176573333607443 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux = 0.00176573333607443 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux maximum = 0.00176573333607443 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux minimum = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Pertes de charge = 100. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Phase de construction | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Product Guid = "a0ba165f-b6f2-4b94-9ec2-570d9c342969" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Finishes 1 = "PRESTO Chrome" (IFCLABEL)
    Finishes 3 = "PRESTO Bleu" (IFCLABEL)
    Matériau = "PRESTO Chrome" (IFCLABEL)
    Matériau poignée caoutchouc = "PRESTO Caoutchouc" (IFCLABEL)
    Matériau poignée polymère = "PRESTO Polymère Vert" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Finishes 1 = "PRESTO Chrome" (IFCLABEL)
    Finishes 3 = "PRESTO Bleu" (IFCLABEL)
    Matériau = "PRESTO Chrome" (IFCLABEL)
    Matériau poignée caoutchouc = "PRESTO Caoutchouc" (IFCLABEL)
    Matériau poignée polymère = "PRESTO Polymère Rouge" (IFCLABEL)
  Matériaux et finitions | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Finishes 1 = "PRESTO Chrome" (IFCLABEL)
    Finishes 3 = "PRESTO Bleu" (IFCLABEL)
    Matériau = "PRESTO Chrome" (IFCLABEL)
    Matériau poignée caoutchouc = "PRESTO Caoutchouc" (IFCLABEL)
    Matériau poignée polymère = "PRESTO Polymere Argent" (IFCLABEL)
  Génie climatique - Ecoulement | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Durée d'écoulement = ""Durée d'écoulement :15 secondes ± 5 secondes - manette vers le haut ou vers le bas Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Limitation de la température maximale par butée (à 38°C pour une eau froide"" (IFCTEXT)
  Génie climatique - Ecoulement | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Durée d'écoulement = ""Durée d'écoulement :15 secondes ± 5 secondes - manette vers le haut ou vers le bas Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Système S® interdisant le blocage en écoulement continu Limitation de la te"" (IFCTEXT)
  Génie climatique - Ecoulement | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Durée d'écoulement = ""Durée d'écoulement : 7 secondes - manette vers le haut ; 11 secondes - manette vers le bas Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Système S® interdisant le blocage en écoulement continu Limitation"" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 8 objects (8 IFCFLOWTERMINAL)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)