Ausschreibung:

Auslauf 

Art. Nr. 30621

Wandauslauf. Ausladung 194 mm, ohne Wasserrückhaltung mit Rosette Ø 60 mm und Strahlregler. Anschluss AG ½“.

