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Ausschreibungstext:
Art.-Nr. 75617
Einhebelmischer mit Mittelstellung gleich Kaltwasser
Einhandmischer für Waschtische. Mit SPEX-Schläuche Anschlussmutter G 3/8“ 500 mm.
Kartusche Typ C3 Ø 35 mm Art.-Nr. 75641. Mit Stern Strahlregler M 24 x 1. Verstärkte Befestigung durch Gewindestange M8.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. 
Technische Daten:

Werkstoff
                                         
Messing, verchromt
Anschluss

Überwurfmutter IG 3/4’’
Auslaufhöhe




92 mm

Ausladung




100,5 mm

Durchflussmenge     


            3 l/min ab 3 bar
Empfohlener Betriebsdruck                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck                           
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers
75°C / 30 min.

Gewicht




1,250 Kg

Garantie




10 Jahre 
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